齐市铁锋区 32MW 分散式风力发电项目

进场道路施工

招标公告

招标编号：JZNY-TFFD-ZBWJ-DLSG-20250723

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

中国·哈尔滨

二〇二五年七月

**1.1招标公告**

**招标公告**

哈尔滨九洲集团股份有限公司对齐市铁锋区 32MW 分散式风力发电项目进场道路及临时施工场地施工（详见施工图纸）（招标编号：JZNY-TFFD-ZBWJ-DLSG-20250723）进行国内邀请合格的企业参加投标。

**一、招标内容：**

齐市铁锋区 32MW 分散式风力发电项目进场道路及临时施工场地施工（详见施工图纸）

施工单位负责租赁临时储存点进行表土储存，风机吊装完毕后对耕地进行恢复，负责耕地复垦验收工作。

施工方负责建设期道路运行维护至风机发电运行。

由于施工方运输废方、表土等原因造成的国道、乡道、村道道路损坏，造成的一切损失由施工方自行承担。

施工方负责冬季道路清雪。

**二、资金来源：**

企业自筹资金。

**三、工程地点与供货日期：**

工程地点：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区

工期要求：2025年10月20日 前

**四、投标资格：**

1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格；

2、资质要求：具有相关专业资质；

3、注册资本：注册资本金500万元以上；

4、工程业绩：具有良好的市场业绩，提交业绩证明材料；

5、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利，有投标人基本账户所在银行出具的银行资信证明和可用于本项目的流动资金证明（不低于200万元）；

6、质量保证：具有产品范围覆盖本次招标设备的ISO9000系列或等同质量保证体系认证证书及年检记录；

7、诚信履约：具有良好的商业信誉，无不良施工记录，工期无迟延记录；近3年内在合同签订、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未因不诚信履约被国电集团、龙源集团列入黑名单，且在处罚期内；

8、限制条件：最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，不得在同一招标项目中投标，否则均作废标处理。

**五、购买招标文件时间：**

2025年7月29日至2025年8月6日，每天上午9：00至12：00，下午13：00至17：00（北京时间），发电子邮件标书。

**六、购买招标文件流程**

1 潜在投标人将如下材料和信息上传至 jzcg5@jiuzhougroup.com

1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号

1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 招标编号 | 公司名称 | 联系人、手机 | 邮箱 |
| 铁锋区 32MW 分散式风力发电项目进场道路及临时施工场地施工 | JZNY-TFFD-ZBWJ-DLSG-20250723 |  |  |  |

**七、联系方式**

所有投标文件须于2025年8月6日10:00前（北京时间) 发送到zb@jze.com.cn。如果地点有改变，招标机构将提前通知，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标时间：2025年8月6日10:00(北京时间)

开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至zb@jze.com.cn

**八、招标公告发布的媒介**

本招标公告在哈尔滨九洲集团服份有限公司网站上发布。

**九、招标人**

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

商务联系人：许宁

联系 电话：13804606027

邮 编：150027

邮 箱： [jzcg5@jiuzhougroup.com](mailto:jzcg5@jiuzhougroup.com)

单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号

**汇款资料：**

户 名：哈尔滨九洲集团股份有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行

账 号：2300 1867 15105 000 2942

汇入城市：黑龙江省哈尔滨市

# 第二章 投标须知

**一、投标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 招标人/买方：哈尔滨九洲集团股份有限公司  招标内容：  齐市铁锋区 32MW 分散式风力发电项目进场道路及临时施工场地施工（详见施工图纸）  施工单位负责租赁临时储存点进行表土储存，风机吊装完毕后对耕地进行恢复，负责耕地复垦验收工作。  施工方负责建设期道路运行维护至风机发电运行。  由于施工方运输废方、表土等原因造成的国道、乡道、村道道路损坏，造成的一切损失由施工方自行承担。  施工方负责冬季道路清雪。  工程地点：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。  工期要求：2025年10月20日 前  报价要求：此招标报价为固定总价，确定后将不再做任何调整。投标单位需对现场实地考察，认真审图，充分了解实际工程量。 |
| 2 | 资金来源：企业自筹资金 |
| 3 | 1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格；  2、资质要求：具有相关专业资质；  3、注册资本：注册资本金500万元以上；  4、工程业绩：具有良好的市场业绩，提交业绩证明材料；  5、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利，有投标人基本账户所在银行出具的银行资信证明和可用于本项目的流动资金证明（不低于200万元）；  6、质量保证：具有产品范围覆盖本次招标设备的ISO9000系列或等同质量保证体系认证证书及年检记录；  7、诚信履约：具有良好的商业信誉，施工质量无不良记录，施工工期无迟延记录；近3年内在合同签订、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未因不诚信履约被国电集团、龙源集团列入黑名单，且在处罚期内；  8、限制条件：最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，不得在同一招标项目中投标，否则均作废标处理。 |
| 4 | 投标有效期：30天 |
| 5 | 投标保证金：  1、金额：壹万元  2、形式：银行电汇、银行汇票或银行支票，不接受现金。出票单位为投标人，不得由其他单位、组织或个人代为出票，否则，造成的后果和责任由投标人承担。  3、要求：票据必须有效齐全，开标现场面交，不密封。  4、联系人：许宁  5、退还办理：中标通知书发出后15日内办理投标保证金的退还，若投标单位在开标日后1个月仍未收到退还的保证金，可电话联系。投标人若中标，还需将合同签字页与金额页的扫描件一并发送至联系人邮箱，其投标保证金将扣除中标服务费后的余额退还。 |
| 6 | 投标文件份数：  电子版标书独立文档2份（1.商务一份技术一份（不体现报价），2.报价单PDF和Excel各一份） |
| 7 | 现场考察与标前答疑会：  招标人不组织现场考察和标前答疑会，由各投标单位根据自己需要自行考察，若有疑问以邮件形式。 |
| 8 | 投标书递交地点：电子开标，投标邮箱 zb@jze.com.cn |
| 9 | 投标截止日期：2025年8月6日10:00 (北京时间) |
| 10 | 开标时间：2025年8月6日10:00(北京时间)  开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至zb@jze.com.cn |
| 11 | 评标方法：综合评定法 |
| 12 | 中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在设备总价中，不在单独列出。 |